- Képek kezelése Matlabban
- Képek típusai
  - Szenzorok [Objektivek.com]
  - Szenzorok [Fotósuli]
  - Szenzorok [Pixinfo]
- Képek megnyitása és mentése
- Képek megjelenítése
- Pixelek módosítása
- Képtípusok átalakítása
- Képek transzformációja
  - "Legközelebbi szomszéd" és bilineáris interpoláció
- Kérdések és feladatok

« Előző | Következő »

# "Legközelebbi szomszéd" és bilineáris interpoláció

## Legközelebbi szomszéd

A transzformáció során a kiszámított koordináták nem egész koordinátákra esnek, viszont mi csak egész koordinátákból vehetünk mintát. A mintavételezés egyik legegyszerűbb típusa, ha a kiszámított valós koordinátákhoz legközelebb eső egész koordinátájú pontból veszünk mintát.

## Bilineáris interpoláció

ahol f(P) a P pont intenzitását jelöli. A bilineáris interpoláció esetében mind a négy környező pixel intenzitása súlyozott mértékben részt vesz a P pont intenzitásának kialakításában .

« Előző | Következő »